문서번호	도로보수과-8513
결재일자	2016.9.6.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
협조

『2016년 맨홀관리 및 정기점검』계획

2016.  9

북부도로사업소

[도로보수과]

2016년 맨홀관리 및 정기점검 계획

국토교통부 지침 제정(2015-17호 ‘15. 9. 1) 및 서울시『도로상 맨홀정비 및 관리지침(’16. 7.20)』에 따라 관내 맨홀에 대한 점검계획을 수립하여 맨홀관리 업무에 만전을 기하고자 함

관련 근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침 {국토교통부 고시 제2015-17호(2015. 9. 1.)}

○ 서울특별시 도로상 맨홀정비 및 관리지침 (2016. 7.20. 시행)

○ 2016~2017년 맨홀관리 및 점검계획 {도로관리과-12542호(2016. 8. 5.)}

○ 맨홀점검계획 수립 및 예산 재배정 통보 {도로관리과-12642호(2016. 8. 9.)}

맨홀관리 현황(특별시도 차도상에 설치된 맨홀)

○ 자치구별(5개 구청)

구 분	총 계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
북 부	14,242	3,080	3,594	2,414	1,970	3,184

○ 관리기관별

구 분	총 계	상수도	하수도	통 신	전 기	도시가스	지역난방	기 타
북 부	14,242	4,229	3,594	3,520	1,381	732	33	753

적용범위 및 관리책임

○ 적용범위

- 도로관리청(특별시도)이 관리하는 도로상 설치된 맨홀에 적용

○ 관리책임

- 도로관리청 : 포장면과의 높이조정(정비) 및 주변포장 관리

- 맨홀관리기관 : 뚜껑 및 본체 등 맨홀의 일상 유지관리 책임

2016년 하반기 정기점검 세부계획

○ 기    간 : 2016.09. ~ 2016.12.

○ 점검예산 : 70백만원

○ 점검수량 : 총 14,242개소 중 약 3,000개소

※ 1일 맨홀점검 조사물량(주간) : 약 40개소, 약 22,000원/개소

○ 시행방법 : <서울특별시 지침>에 의한 맨홀 외관조사

- 점검용역은 2016년 불량맨홀 정비공사에 포함하여 시행

※ 발주(입찰 등) 소요기간(약 1개월) 부족으로 연말내 정기점검이 어려운 실정

- 민원해소 및 안전사고 예방차원에서 우선 정비대상인 D,E급(외관조사)을 대상으로 금년 하반기 및 내년도 상반기 중 정비가 시급한 불량맨홀 위주로 점검

※ 점검 소요일수 및 예산 부족으로 노선별 전체적인 점검은 불가

- 도로관리청(사업소) 주관 점검 시행 후 맨홀관리기관과 협의하여 정비대상 확정

조치 계획

○ 상기내용과 같이 2016년 하반기 맨홀 정기점검은 2016년 불량맨홀 정비공사      (연간단가)계약된 업체에게 확보된 예산범위내에서 맨홀 정기점검(외관조사)      작업지시 및 설계변경에 반영

○ 정기점검용역 잔여 예산은 2016년 불량맨홀 정비비로 사용

향후 계획

○ 정기점검(맨홀외부) 조사로 선정(D,E급)된 불량맨홀 정비대상은 2016년         불량맨홀 정비공사로 우선적으로 정비하고, 잔여 정비물량은 연차적으로         예산확보후 정비코자 함

붙임 : 1. 설계도서 1부.

2. 맨홀 정기점검 과업내용서 1부.

2. 맨홀관리기관 현황 1부.  끝.