				★과장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-13327
보존기간		준영구
결재일자		2020.12.03.		협 조
공개여부		공개
방침번호
『2021년 자동차전용도로』 충격흡수시설 유지보수공사(연간단가) 발주계획
			2020. 12.
						도로관리처

『2021년 자동차전용도로』

충격흡수시설 유지보수공사(연간단가) 발주계획

자동차전용도로상 설치된 충격흡수시설 파손 발생시 신속한 보수를 통하여 2차 사고 예방 및 시민의 생명을 보호하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함.

□ 시설현황

□ 노선(등급)별 관리현황

(단위: 개소)

구 분 (규 격)	합 계	강 변 북 로	올림픽 대 로	동부간선 (동부B)	내 부 순환로	서부간선 도 로	고속국도1호,언주로, 양재대로,북부간선로, 국회대로,강남순환로
CC1, CC2	339	93	89	47	25	37	48
※ 등급별 설치현황 CC2등급(80km/hr) : 272개소, CC1등급(60km/hr) : 67개소

□ 제품별 관리현황

(단위: 개소)

구 분	합 계	WJRS	쿠션탱크 시스템	TWFT	쿼드가드	Crash Buster	Clover Leaf
제 조 사		그린우전	신도산업	임팩트 블랙홀	화흥	코트라스
CC1등급 CC2등급	339	147	84	45	29	26	8

□ 제품별 설치형태 [5개社 6개 제품]

WJRS	쿠션탱크 시스템	TWFT	쿼드가드	Crash Buster	Clover Leaf

□ 세부 발주계획

□ 공 사 명 : 2021년 자동차전용도로 충격흡수시설 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 계약일로부터 ~ 2021. 12. 31

□ 발주금액 : 금550,000,000원(금오억오천만원)

□ 예산과목 : 자동차전용도로,대행사업비,수선유지비,수선유지비(기타수선유지비)

□ 입찰방법 : 공개경쟁입찰(지역제한)

□ 입찰자격 : 건설산업기본법에 의한 전문공사업(금속구조물․창호공사업) 면허를 보유한 업체로 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

□ 사업규모

시설물	공 종	규 격	단 위	수 량	비고
WJRS (CC2등급)	전면부 교체	유니트 1	경간	17
	후면부 교체	유니트 2,3,4,5	경간	13
WJRS (CC1등급)	전면부 교체	유니트 1	경간	5
	후면부 교체	유니트 2,3	경간	2
TWFT (CC2등급)	전면부 교체		경간	8
	후면부 교체		경간	14
쿼드가드 (CC2등급)	전면부 교체		경간	4
	후면부 교체		경간	17
쿠션탱크 (CC2등급)	전면부 교체		경간	12
	후면부 교체		경간	51
Clover-Leaf (CC2등급)	전면부 교체		경간	1
	후면부 교체		경간	1
Crash-buster (CC2등급)	전면부 교체		경간	2
	후면부 교체		경간	1
Crash-buster (CC1등급)	전면부 교체		경간	1
	후면부 교체		경간	1

□ 행정사항

□ 발주계획 수립 후 市 계약심사(계약심사과) 및 전문공사 발주사업 사전검토(건설혁신과) 시행

□ 계약심사 및 공단 일상감사 반영 ⇒ 총무처 공사 계약의뢰

붙 임 : 공사 설계도서 각 1부.  끝.