【별지6】 비교측정(오차시험) 대장

비교측정(오차시험) 대장

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용

※ 작성 요령

1. 직관부 거리 : 밸브, 곡관부 등을 제외한 순수한 직관부 거리

2. 영점조정내용 : 제로, 스판 값을 변경한 수치 기록

3. 직관부, 밸브 등의 영향여부 : 기준유량계 측정값에 영향을 미치는 사유 기록