가로등 분전함 점검표

○ 점검대상 : - 총 00면(지상00면, 지중00면)

- 노선명(      번호 :   ), 위치(    동      앞 )

○ 점검일시 : 2015.   .    .

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치 여부	메인( ), 분기( )
	작동 상태	양호( ), 불량( )
	메인차단기	㎃, A
	분기차단기	㎃, A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식( )
	절연저항 측정 (㏁)	1	2	3	4	5	6	7
	접속점 발열 상태	양호( ), 불량( )
	배선정리 상태	양호( ), 불량( )
접지선	접지선 시공상태	양호( ), 불량( )
기 타 관리상태	관리카드 및 결선도	비치( ), 미비치( )
	정기검사 결과(검사일)	양호( ), 불량( )				201 . . .
	전원함 설치 높이	지상～함 하단 : ㎝
	청소 상태	양호( ), 불량( )

2015.   .    .

점검자 :   직급            성명                (인)