가로수 이식 승인조건

1. 가로수 이식(이설)

가. 이식(이설)대상

(1) 이식(이설)대상:

버즘나무 1주(B34cm)

(2) 장        소 : 면목동 295-6

나. 이식장소

- 현 위치에서 이동식재

다. 시 행 자 : 원인행위자가 조경식재업 면허소지업체를 통하여 이식

라. 이식 시 유의사항

(1) 가로수 수형을 손상시킬 정도의 가지치기를 금함

(2) 수목 이식 후 급수실시, 지주목․ 가로수 보호시설 설치

(3) 굴취, 운반, 식재 등과 관련하여 발생하는 민․형사상의 책임은

원인행위자에게 있음

2. 이식완료 검수, 유지관리, 하자보수 등

가. 이식완료 검수

1) 이식 전후 사진을 첨부 우리 구(공원녹지과)에 검수요청

2) 이식으로 인한 수간, 수형 손상으로 가로수로서의 가치를 상실할

경우 동종규격 이상으로 재식 또는 원인자부담금 우리 구 귀속

나. 유지관리

1) 이식 후 하자보수 만료일 까지 가로수가 정상적인 생육을 할 수

있도록 유지관리(병해충 방제, 시비 및 급수작업, 잡초 제거 등)

를 원인행위자가 실시

다. 하자보수

1) 하자보수 기간 : 이식완료  검수일로부터 2년간

2) 하자보수 실시 : 원인행위자는 하자보수 만료일까지 반기별 1회

하자발생 유무를 조사하여 하자발생시 하자보수 실시

라. 이식한 가로수는 우리 구 재산임