가로수 바꿔심기 허가 조건

○ 사업 주민설명회, 공청회 등 인근 주민들에게 사업취지 및 가로수 바꿔심기 사유(지중화사업 등)에 대해 충분히 이해토록 안내하여 민원 최소화

○ 바꿔심기 대상 가로수에 대해 현장조사를 통해 수형 등이 양호한 수목은 공분내 이식 등 활용계획 수립

(규격에 제한을 두지말고 수형 양호한 수목은 이식 적극 검토)

○ 바꿔심기 대상 가로수는 현장에서 제거하지 말고 반출 후 처리

○ 식재할 가로수는 가로수 기능에 충실할 수 있도록 규격 외에도 곧은 수간, 수형, 적정 지하고 등에 대해 시방서 명기 및 검수 철저

○ 기존 가로수 보호판 및 보호틀(2018년 걷기편한 독산로 가로수길 조성사업시 설치)에 대해선 재활용

○ 가로수 식재시기에 따라 사후관리(급수 등) 철저히 하여 하자 예방

○ 위 사항에 대해 검토하여 사업 발주 전 반영하고 우리시에 통보