가로수 제거 계획서

(송파구 방이동 51-4/180)

2018. 10.

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

1. 공사 개요

1.1 사업명

- 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

- 공사위치 : 송파구 석촌동(석촌역) ~ 방이동(올림픽공원 남4문)

- 공사연장 : 1,390.5m

- 공사규모 : 정거장 1개소, 환기구 4개소, 본선: 단선병렬 쉴드TBM

- 발주기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 시 공 사 : 롯데건설㈜

공사 위치

가로수

횡단보도 신설

가로수

1.2 목 적

- 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 중 비개착구간(방이동 180번지 앞) 노면복구 공정과 관련하여, 사거리 횡단보도 신설로 해당구간의 가로수 제거가 필요하여 관련된 시공계획을 수립하는데 그 목적이 있다.

1.3 주요 공사 수량

구 분	종 류	단위	수량	내 용	비고
노면복구	가로수 (은행나무)	주	2	제 거	B46 /B34

2. 가로수 제거 계획

가로수 제거
가로수 전경

가로수 전경

▶ 작업 착수: 10월 22일 ~ 10월 26일 중 1일.