가상화재진압훈련 실시결과

대상명	신구로현대 아파트	주 소	구로중앙로 18길 68				훈 련 일 시	2014. 7. 9. 14:00
대표자 (소방안전관리자)	최용식 *************	건물구조	양식 철근조 슬라브가 15/1층 11,197㎡				전 화	856-8672
동원장비	1대(펌프)				동원인원	7명(소방4,소방안전관리자3등)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-우회전-고대병원 사거리 좌회전-구로구청 사거리-구로중앙로18길 우회전-신구로현대아파트[1.8km,4분소요] □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-구로동로42길 우회전-구로동로27길 우회전-구로중앙로 지하차도 우회전-구로구청 좌회전(1.8km,5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 비상콘센트설비,무선통신보조설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 옥내소화전 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 다수가 거주하는 공동주택으로서 피난시 혼잡등으로 대피 곤란 가능 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 신속히 출동하여 인명구조 최우선 실시하며 화재를 진압하여 사전에 건물 출입구 주요시설 도상훈련 및 현지적응훈련 실시 ○ 관계자등 피난 계획에 의한 소방훈련 등으로 화재시 피난로 확보로 인명대피 요하며 선착대 비상계단으로 진입, 대피로 확보로 요구조자 대피 유도
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 도림천로 옆 대로변에 위치 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소1468호,1467호,1583호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 □특수차 부서 가능여부 : 특수차 부서 가능함
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦다수가 거주하는 공동주택으로 화재 발생시 환자 등 피난 지연우려로 다수 인명피해 발생 우려				◦재난발생 대비 철저한 자체 대피, 피난훈련 실시 및 신속한 신고체계 확립 토록 지도함

보고자 : 구로119안전센터 소방위 박해석