가상화재진압훈련 실시결과(남문시장)

대상명	남문시장	주 소	서울시 금천구 시흥대로148길 36				훈 련 일 시	2014. 3.11.
대표자 (방화관리자)	고우석	건물구조	양식 R/C조 1층 1개동 연17,980㎡				전 화	02-868-9727
동원장비	2대 (펌프1,구조버스1)				동원인원	14명 (소방10, 방화관리1, 기타3)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치, 무통설비위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 독산센터 → 시흥대로 → 독산사거리 → 남문프라자약국 → 남문시장(0.8㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 독산센터 → 시흥대로 → 독산사거리 우회전→상운빌딩→남문시장(1.3㎞, 5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 소화기,방송설비,경보설비,유도등 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 소화기,방송설비,경보설비,유도등 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 불특정 다수인이 이용하는 판매시설로써 유사시 혼란이 예상되며, 재래시장 노후로 내부가 어둡고 소방통로가 협소하여 인명구조상 다소 어려움이 있음 □제약요인 : 유사시 많은 대피인원이 일시에 몰려 인명구조 및 화재진압에 장애 우려됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 피난훈련 실시 요구됨
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 불법 주·정차 차량으로 인해 교통체증 심함 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소 지상2848,지상283,지하2427), 비소33호 □출동차량 부서 선정 위치 : 시장 남쪽 및 북쪽 입구 □특수차 부서 가능여부 : 주변 특고압전선 및 주차공간의 협소로 특수차 부서불가
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완하였음
문 제 점				대 책 (개선사항)
◦주변 특고압전선 및 주차공간의 협소로 특수차 부서 어려움. ◦주택가 및 도로상 야간 이면주차 시 소방 통로협소로 소방차량 진입어려움				○ 지속적인 순찰 강화로 소방통로 확보와 위해요인 사전 제거 ○출동차량 진입 불가시 시장 내 소방시설 (소화전 및 비상소화장치 등) 이용 진압활동 ○불시출동훈련 및 도상훈련 등 교육훈련을 강화 ○자위소방대 훈련 등으로 자체위기관리 능력배양

보고자 : 독산 119안전센터장   소방위  신 복 교