가상화재진압훈련 실시결과(대상처별)

〔작성 예〕- 빨강색 글씨만 수정바람

대상명	구로소방서	주 소	구로구 경인로 408호				훈 련 일 시	2014. 3. 2.
대표자 (방화관리자)	소방서장 (김소방)	건물구조	양식 R/C조 4/1층 1개동 연4,000㎡				전 화	1234 - 5678
동원장비	4대 (펌프1, 탱크1, 특수차1, 기타1)				동원인원	20명 (소방5, 명예소방․의소대2, 방화관리․자위소방12, 기타1)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치, 무통설비위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 00→0000→0000 사거리→00역 →0000 (2㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 00→000→000 사거리→0000→00역 →000 (3㎞, 5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 제연설비, 연결송수관, 연결살수 비상콘센트, 무선통신보조설비, 연소방지설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관, 비상콘센트설비, 무통설비 ○사용불가 설비 : 연결살수설비(사용불가사유 명기할 것. 지하 어느 부분 살수 헤드 이탈 등) □사용불가설비 조치결과 : 대상처 관계자 보수토록 지시 및 예방과 이첩통보 등
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 건물 몇 층 어느 부분 자세히 명시할 것. □제약요인 : 자세히 기록 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ ○
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 도로공사중, 교통체증 등 명시 □소방용수시설 현황 : 2개소(공소 지상 102호, 지하 103호) □출동차량 부서 선정 위치 : 대상처 건물 정면 어느 부분 □특수차 부서 가능여부 : 대상처 건물 정면 어느 부분(특수차가 동원되지 않아도 기재)
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완하였음.
문 제 점				대 책 (개선사항)
◦ ◦ ◦				◦ ◦ ◦

보고자 : 000 119안전센터장   소방위  김 관 창