가상화재진압훈련 실시결과

대상명	고대구로병원	주 소	구로구 구로동로 148(구로2동 80)				훈 련 일 시	2014. 10. 17. 15:30
대표자 (소방안전관리자)	백세현	건물구조	양식 철콘조 스라브가 9/4층 31,235.00㎡				전 화	2626-1119
동원장비	7대(구로펌프,지휘차,현장대응펌프,현장대응고가,굴절,구조대,구급)				동원인원	77명(소방27 ,소방안전관리자등50)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-고대병원사거리-구로구청방향-고대병원 후문진입-(0.4km,2분소요) □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-고대병원사거리-구로시장방향-고대병원정문진입(0.4km,2분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 옥내소화전설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 옥외소화전, 옥내소화전 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 의료시설로써 유사시 방문환자 및 입원환자 다수의 인명피해 발생우려 상존 □제약요인 : 다수인이 출입하는 대상으로 방사성물질 취급등 주의요함 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 대피 및 피난훈련 실시 요구됨 ○ 병원건물로 유사시 시설물에 대한 주의요망
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 4개소(공소852호,1673,145,146호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 및 건물 옆면 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면, 옆면 고가차 등 부서 가능
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦병원으로 환자 등이 많아 유사시 인명구조에 애로사항이 될 수 있고, 의료기구에 대한 주의 요함				◦재난발생 대비 철저하고 지속적인 자체 대피, 피난훈련 실시 요구됨

보고자 : 구로119안전센터 소방위 고동윤