가상화재진압훈련 실시결과

대상명	스타펠리스	주 소	구로구 경인로 572(구로동 603-9)				훈 련 일 시	2014. 10. 21. 09:50
대표자 (소방안전관리자)	이종관	건물구조	양식 철콘조 스라브가 10/4층 18,915.06㎡				전 화	2678-9941
동원장비	1대(구로펌프)				동원인원	9명(소방4 ,소방안전관리자등5)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-AK플라자 지하차도-구로역사거리 우회전-(1.2km,4분소요) □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-구로변전소 방향 우회전-공원로사거리 좌회전 – 신도림지하차도 통과 후 좌회전 - (2.2km,8분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 옥내소화전설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 옥외소화전, 옥내소화전 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 지하철역 앞 유동인구가 많고 상가건물이 밀집하여 모여있어 혼잡지역 □제약요인 : 불특정 다수인이 이용하는 복합시설로 인명피해 우려 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 대피 및 피난훈련 실시 요구됨
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소2292호, 69호, 834호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 경인로 상 부서 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면, 옆면 고가차 등 부서 가능
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦지하철역과 맞닿아 있는 복합건물로 불특정 다수인이 많아 신속한 대피유도 및 초기대응이 필요				◦재난발생 대비 철저하고 지속적인 자체 대피, 피난훈련 실시 요구됨

보고자 : 구로119안전센터 소방위 정학상