가상화재진압훈련 결과 보고서식

〔작성 예〕

대 상 명	000건물	주 소	서원동 1500			훈련 일시	2013. . .
대 표 자	홍길동	건물구조	양식 R/C조 15/8층 1개동 연30,000㎡			전 화	0000-1111
동원장비	4대(펌프1, 탱크1, 특수차1, 기타1)			동원인원	30명 (소방15,의소대2,방화관리자1,자위소방대12)
1. 훈련내용 ○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한설비 사용가능 여부 확인 및 실제활용 ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 □출동경로 : 본서→서울대역좌회전→남부순환로→신림역 →포도몰 □장애요인발생시 우회도로 선정 : 본서→관악구청사거리좌회전→쑥고개→신림역 →포도몰
3. 소화활동설비 □소화활동설비(대상물에 설치된시설) 종류 : 제연설비,연결송수관, 연결살수,비상콘센트,무선통신 보조설비, 연소방지설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관, 비상콘센트설비 ○사용불가 설비 : 연결살수설비(사용불가사유 명기할 것. 지하 어느부분 살수헤드 이탈등) □사용불가설비 조치결과 : 대상처 관계자 보수토록 지시 및 예방과 이첩통보 등
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인 □취 약 점 : 건물 몇층 어느부분 자세히 명시할 것. □제약요인 : 자세히 기록 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ ○
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 □지리현황 : 도로공사중, 교통체증 등 명시 □소방용수시설 현황 : 5개소(강소 지상, 지하 몇호) □출동차량 부서 선정 위치 : 대상처 건물 정면 어느부분(차량부서 위치 별첨 지도 명시할 것.)
6. 문제점 및 대책 □ 문제점 : □ 대 책 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완 하였음.
훈련사진