가스 누출시 비상연락망

광암아리수 정수센터

(정수운영과)

1. 염소가스

안  전  관  리  카 드

관리번호							2015년 7월 현재
업 소 명	광암아리수정수사업소	관 리 품 명		액 체 염 소	저 장 량		18 톤
업소소재	하남시 서하남로 293	총 괄 자		사업소장	전 화		3146-5301
					F A X		3146-5309
안전관리 담 당 자	책임자 : 임 성 용	관할경찰서		하남경찰서	관할소방서		하남소방서 강동소방서
	관리원 : 김 태 연 박 상 순
종 업 원 인 원	계	민방위 대원		예 비 군	청 경		비 대 원		사회복무요원
	59(사회복무요원별도)	3		-	9		0		4
저 장 소 지형조건	동쪽 - 정수지(20m) 정수장 정문(500m) 서쪽 - 변전실(100m), 착수정(200m), 산(300m) 남쪽 - 수리반동(50m) 배출수동(50m), 자동차도로(100m) 북쪽 - 침전지 및 여과지(50m), 인근주택 및 창고형 공장(500m)
비상연락 유관기관	기 관 명		전 화 번 호		지 원 요 청 사 항
	상수도본부(당직실/생산부)		02)3146-(1590~3/1310)		보고와 행정지원 및 인력지원
	하남시청(재난총괄과)		031)790-(6114/6458)		경보전파 및 주민대피, 소산
	인근동사무소(감북/초2동)		031)790-(6608/6610)
	소방서(하남/강동)		031)7910-119 02)4700-119		소방 및 제독과 구호요청 지원
	55사단(화학대대)		031)766-8113		제독지원
	가스안전공사(서울본부)		02)3411-2081		- 누출사태 수습 및 기술지원 - 생산업체(032)830-7747(유니드)
	가스 납품업체(홍인화학)		02)2269-6391 운반자/*************
	염소투입기 설치업자(동방수기)		02)423-3053 서효경/*************		염소투입시설 복구지원
	하남경찰서/서부파출소		031)790-0329 031)485-0112		교통통제 및 불순분자 색출포획지원
사 고 발생시 행동요령	1) 누출가스검지 및 경보 발령 2) 긴급차단밸브 작동으로 염소가스 공급중단 3) 자동으로 흡수 중화설비 작동 4) 현장출동 (안전관리자, 제어실근무자) 5) 가스누출상태 파악(액상, 기상 또는 누출량, 누출부위 등) 6) 보고 (안전관리자, 정수운영과장, 사업소장) 7) 자체조치-제독,응급복구, 보조소독제(클로로칼키) 투입 8) 필요시 대외지원요청-지원사항별로 유관기관 비상연락				자체 방재 장비 물자 현황	장비ㆍ물자명		보유량		비 고
						자동흡수중화설비		1 식
						소석회살포기		1 대
						용기응급조치셋		2 대
						가스누출검지설비		4셋트
						공기호흡기		4 대
						풍향 풍속계		1 대
						염소가스용방독면		20개
						장화, 장갑, 우의		3셋트
						공구류,렌턴,메가폰		1셋트
기 타	* 자체 흡수중화설비 중화능력 1000kg 이하 이며 필요시 정수용약품(소석회, 가성소다)으로 대체 중화제로 사용할 수 있으며, 외부 협조기관 도착 전 까지는 시간적인 여유가 있음

2. 산소가스

안  전  관  리  카 드

관리번호							2015년 7월 현재
업 소 명	광암아리수정수사업소	관 리 품 명		액 체 염 소	저 장 량		20 톤
업소소재	하남시 서하남로 293	총 괄 자		사업소장	전 화		3146-5301
					F A X		3146-5309
안전관리 담 당 자	책임자 : 강 석 규	관할경찰서		하남경찰서	관할소방서		하남소방서 강동소방서
	관리원 : 중앙제어실
종 업 원 인 원	계	민방위 대원		예 비 군	청 경		비 대 원		사회복무요원
	59(사회복무요원별도)	3		-	9		0		4
저 장 소 지형조건	동쪽 - 정수지(60m) 정수장 정문(800m) 서쪽 - 변전실(500m), 착수정(200m), 산(50m) 남쪽 - 수리반동(900m), 배출수동(900m), 자동차도로(600m) 북쪽 - 침전지 및 여과지(50m), 인근주택 및 창고형 공장(800m)
비상연락 유관기관	기 관 명		전 화 번 호		지 원 요 청 사 항
	상수도본부(당직실/생산부)		02)3146-(1590~3/1310)		보고와 행정지원 및 인력지원
	하남시청(재난총괄과)		031)790-(6114/6458)		경보전파 및 주민대피, 소산
	인근동사무소(감북/초2동)		031)790-(6608/6610)
	소방서(하남/강동)		031)7910-119 02)4700-119		소방 및 제독과 구호요청 지원
	가스안전공사(서울본부)		02)3411-2081		- 누출사태 수습 및 기술지원 - 생산업체(오존니아)
	가스 납품업체(제일가스)		02)032-567-6050
	오존발생기 및 산소저장탱크 설치업자(오존니아)		02)031-701-9036 박인호/*************		오존 및 산소투입시설 복구지원
	하남경찰서/서부파출소		031)790-0329 031)485-0112		교통통제 및 불순분자 색출포획지원
사 고 발생시 행동요령	1) 산소저장탱크 압력 상승시 또는 하강시 중앙제어실 경보 발령, 오존 누출가스검지 및 경보 발령 2) 현장출동(안전관리자, 제어실근무자) - 산소저장탱크 압력 상승시 현장에서 가스 배출, 오존누출시(0.3PPM)오존발생기 자동중지 - 산소저장탱크 압력하강시 기체승압밸브 오픈 3) 가스누출상태 파악(액상, 기상 또는 누출량, 누출부위 등) 4) 보고 (안전관리자, 정수운영과장, 사업소장) 5) 자체조치-제독,응급복구 6) 필요시 대외지원요청-지원사항별로 유관기관 비상연락				자체 방재 장비 물자 현황	장비ㆍ물자명		보유량		비 고
						소화기		6
						가스누출검지장비		7
						방독면		5
						공구류		1셋트
기 타

3. 탄산가스

관 련 회 사 연 락 처

상 호	성 명	전화번호	업 무	비 고
유엔에스	소장 박내수	*************	CO₂설비	서울
태경화학	과장 박묘현	061-685-6238	CO₂공급	여수