문서번호	시설관리과-4208
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장		시설관리과장	북부수도사업소장
협 조
	행정지원과장
	행정관리팀장
	주무관
	주무관

가압장(증압장)·배수지 운영관리 개선

2014. 3

북부수도사업소

시설관리과

가압장 ․ 배수지 운영관리 개선

가압장(증압장) · 배수지 기전설비의 운영관리에 따른 근무자 인력부족으로  기기고장. 정전 등 돌발 사고 발생 시 신속한 출동 조치가 곤란하여 안정적인 기전시설물 운영관리를 위한 인력 충원이 필요 함.

Ⅰ		가압장·배수지 시설 현황

시설현황

가 압 장 : 총 32개소( 무인 8, 증압장 24 )

배 수 지 : 총 8개소( 대배수지 2, 소배수지 6 )

설비현황

중앙제어실 : 1개소( 가압장, 증압장, 배수지, 유량설비 등 감시.제어 )

모터펌프 : 72대( 3Hp ~ 215Hp )

전기설비 : 수배전반(50면), 자동제어반(60면), 변압기(4대)

유량설비 : 총 34개소(구역 3, 중블럭 5, 가압장, 배수지 26)

CCTV 설비 : 총 33개소(가압장16, 배수지 17)

전기방식 : 11개소(강재배류기 1, 희생양극 10)

※ 기전시설 및 주요 설비현황 : 따로붙임 1)

Ⅱ		운영관리 및 인력현황

운영 관리현황

주요업무

- 가압장(증압장) : 무인운전, 무인시설 감시, 순찰·점검 및 응급조치

- 배수지 : 배수지 무인운전, 무인시설 감시, 순찰·점검, 응급조치

☞ 중앙제어실 : 총 40개소(가압장 8, 증압장 24, 배수지 8)

- 유량설비 : 무인감시 및 순찰점검

- CCTV설비 및 무인경비설비 원격감시

현재 인력 현황(총 10명)

시 설 명	합 계	안전관리자 (일근)	수리반 (일근)	교대근무자(중앙제어실) (4조 2교대)	비 고
계	10	1	1	8
중앙제어실	9	-	1	8
미아가압장	1	1	-	-

공로연수 예정 현황

구 분	합 계	2014년		2015년		2016년 이후	비 고
		상반기	하반기	상반기	하반기
인 원	10	1	1	1	3	4
성 명	10	정찬주	유종국	최병섭	최진곤 김명규 윤여광	김종철 김상정 윤철중 이상진

Ⅲ		운영관리상 문제점

인사발령(‘14.1.15)에 따른 전출자 1인 미충원 및 제어실 1인 상주근무,       공로연수자 대비 인원 충원 필요

- 장기휴가에 따른 근무변경 시행(시설관리과–3471호, ‘14.3. 7) - 따로붙임 2

고압 전기시설물 및 직송 가압구역 임에도 불구하고 원격(무인)으로 운전관리

- 미아가압장(모터펌프 : 3대 가동, 급수세대 : 18,600, 1일사용량 : 13,000㎥)

여름철 호우(낙뢰 등)시 고장 · 사고가 발생할 경우 인력 부족으로 신속한        현장 출동 및 응급 조치 곤란으로 단수시간 지연

- 긴급복구 동원업체를 분야별(기계, 전기, 제어)로 2개 ~ 3개 지정 운영

현재 대체 인력 부족으로 교육, 휴가(장기휴가 포함) 실시 어려움 발생

현재 미아가압장 전기안전관리 선임자를 인원 충원시까지 제어실 근무명령

(‘14. 4. 1부터) - 따로붙임 3)

Ⅳ		향후 행정사항

가압장(증압장) 및 배수지 기전설비 운영관리에 따른 부족인원을 조속히        보강하여 안정된 설비 운영

인원 충원 시 야간이나, 휴일, 여름철 호우(낙뢰 등)에 고장 또는 돌발사고        발생 시 신속한 현장 출동으로 응급 조치 및 설비 점검등 안전사고 미연 방지

인력충원에 따른 전문교육 참여로 전문기술을 습득하고 필요시 적정한 휴가         실시로 근무자 복지 기여

사업소 소요인원

인 원	합 계	안전관리자 (일근)	수리반 (일근)	교대근무자(중앙제어실) (4조 2교대)	비 고
현재 인원	10	1	1	8
소요 인원	12	1	3	8	수리반1인은 제어실 상주근무
부족 인원	2	-	2	-

현재 미아가압장 전기안전관리 선임자를 인원 충원시까지 중앙제어실 근무        명령으로 예산낭비

따로붙임 : 1) 가압장·배수지 시설 및 설비현황 1부.

2) 장기휴가에 따른 근무변경 1부.

3) 전기안전관리대행 용역 시행계획 1부. 끝.