문서번호	시설관리과-21810
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
협조

간선도로변 퇴수관 조사보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 하수박스내 퇴수관(변) 연결사항에 대해 현장조사하고 조사결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 26.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 이영철

성명 : 최광식

□ 조사지역 : 당산동, 문래동, 양평동, 도림동, 영등포동, 여의도동

□ 조사일시 : 2014. 9. 22. ~ 9. 25.

□ 조 사 자 : 이영철, 최광식

□ 조사결과

○ 퇴수변(관) 현황

구 분		계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계		2	2	-
영등포구	문래동	1	1	-
	여의도동	1	1	-

○ 퇴수관 하자여부 조사현황(하수BOX 내부)

(단위 : 개소)

구 분		계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
				소계	BOX 통과부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
계		2	2	-	-	-	-
영등포구	문래동	1	1	-	-	-	-
	여의도동	1	1	-	-	-	-

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
1	영등포구 문래동 16-30	5.0×3.0	200	100	-	-	-	-
2	영등포구 여의도동 43-4	1.5×1.5	600	300	-	-	-	-

◎ 조사 위치도 및 현장사진

영등포구 문래동 16-30
사진설명	gis도면 및 현장 청음 사진(밸브 시설물 번호 : S05H3037)

영등포구 여의도동 43-4
사진설명	gis도면 및 현장 청음 사진(밸브 시설물 번호 : 64502002)

끝.