【별지 제1호 서식】(개정 2006.12.27.)

제 호 2016년 4 월 25 일 중앙소방학교 소방과학연구실 귀하 은평소방서장(인) (■ 감식․감정, □ 감정) 의 뢰 서 건 명 : 전기압력밥솥 과열에 의한 화재발생 여부
화재상황	일 시	2016. 4. 19.(화) 16:30~17:20분경	화재번호	은평 2016-04-089번
	장 소	서울시 은평구 응암로34가길 16-2 지층 가호(응암동 102-23)
1.발생개요
1) 서울특별시 은평구 응암로 34가길 16-2 지층 가호 주방 싱크대 위에서 발생한 위 화재는 거주자가 외출한 2016. 4. 19. 16:20분에서 외출 후 귀가 한 19:20분 사이에 발생 하였다가 자연소화 된 화재를 거주자 문상봉(66세/남)이 2016. 4. 20. 08:22분 사후 신고 한 화재로서 연소패턴과 소실 상황을 판단해 봤을 때 싱크대 위에 있던 쿠쿠전자(주) IH전기압력밥솥(모델번호 CRP-AHSN1010FS)에서 과열에 의해 최초 발화 된 것으로 추정 됨, 전기압력밥솥이 연소되며 주변으로 확대되어 정수기와 목재 도마 및 플라스틱 식기등이 소실 되었고, 주방과 욕실 천정, 벽면 등에 그을음 피해가 발생한 화재 임. 2) 거주자가 문상봉(66세/남)이 2013. 11. 17일 구매한 쿠쿠전자(주) IH전기압력밥솥(모델번호 CRP-AHSN1010FS)을 수거하여 육안으로 분석 하였으나 소실 및 용융 고착이 심해 명확한 화재원인을 판단할 수 없어, 다음과 같이 전기압력밥솥의 과열에 의한 화재 발생 가능성의 정확한 판단을 위하여 감정을 의뢰 하니 처리하여 주시기 바랍니다. 3) 쿠쿠전자(주) 사고조사 관계자에 의하면 전기압력밥솥의 발열부는 밥솥의 상부 뚜껑과 중간 몸통의 열선부분, 하단부의 열선등 세곳 에서만 발열을 한다고 진술하는 바

① 증거물 IH전기압력밥솥의 발열부인 상부 뚜겅, 몸통 측면 발열코일, 하부 바닥 코일 등에서의 이상발열 현상 여부(별첨 증거물화재현장 사진 13 참조)       ② 인입 전원부 및 심하게 소실된 제어기판에서의 전기적 요인에 의한 단락 여부

③ 기타 전기 계통에서의 단선 및 단락 여부에 대한 감정

※ 참고사항

- 주변에는 화원이 될 만한 작동기기는 정수기가 있으나 소실상황을 보았을 때 전기압력밥솥에서 연소 확대되어 일부만 소실 된 상태이고 이외 다른 화원은 주변에 없는 상태 임.

- 화재가 발생한 IH전기압력밥솥은 통전 중이었으며 화재 후 거주자가 전원 코드를 분리했고, 세대내 배전반의 메인 누전차단기는 차단 된 상태였다고 진술하고 있으며, 화재발생 전 오전에 가스불로 압력 밥솥에서 조리한 밥을 옮겨서 화재가 발생한 IH전기압력 밥솥에 보온하던 중 이었다고 진술 함.

2. 감정물건 및 수거장소 등

1) 감정물건 : 쿠쿠전자(주) IH전기압력밥솥(모델명 CRP-AHSN1010FS) 1점.

2) 수거장소 : 화재 건물 주방 싱크대 상부(상판 인조대리석).

끝.