설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강남구

○ 사  업  명 : 2018년 가로수 생육환경 개선사업(자곡로)

○ 사  업  비 : 80백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2018. 6.22.(금)

심  의  내  용

[공통사항]

◦ 메워심기(뿌리분)로 인해 흙 높이가 녹지경계석보다 높아지지 않도록 오목형으로 계획 시공하기 바랍니다.

◦ 공분내 동일한 위치에 식재하는 것보다는 주변 도로시설물(교통표지판, 신호등)과의 이격거리 등을 고려하여 식재하기 바랍니다.

(※ ‘서울특별시 가로 설계 관리 매뉴얼 - 가로시설물 간 이격거리’ 참조)

◦ 띠녹지 현황을 조사하여 건널목 가장자리와 신호등이 있는 띠녹지는 정비하기 바랍니다.

- ‘서울특별시 2007년 가로수 조성 관리 기본계획’ 과 ‘2017 서울시 가로 설계·관리 매뉴얼’ 참고

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결