강남순환 8공구 변경설계 과업의 범위

(2015.07.21.)

□ 사업현황

〇 위  치 : 양재대로(강남7공구 영업소 ~ 구룡지하차도간)

〇 공사개요

- 구룡지하차도 구간 : 가로등 71본

- 염곡2지하차도구간 : 가로등 69본, 지하차도등 664등, 수배전설비, 기타

- 화물터미널앞 구간 : 가로등 170본, 지하차도등 1,135등, 수배전설비, 기타

□ 과업범위

〇 위 구간의 가로등 및 지하차도등을 LED등으로 변경(계산서 작성 필요)

- 케이블 및 케이블 트레이 규격 변경 및 변압기 용량 변경 검토

〇 가로등 구간에 대해 빛공해 심의위원회 상정(조명시물레이션 필요)

〇 공사의 단가를 금년도에 맞추어 내역서 재작성

- 기타 일위대가의 1식 자료는 풀어서 작성이 원칙

〇 염곡2 및 화물터미널앞 지하차도 구간의 설계 내역서에 대해 계약심사과 심의를 득하여야 함.

〇 빛공해 심의 및 계약심사 완료 후 설계도서 5부(CD 포함) 제출

- 내역서 A4, 도면 A3.

□ 과업기간 : ~ 2015.09.30까지