개발장비 설명서

장비명	출동지령 센서경보기
제품사진 (이미지)
개발자	소속	도봉소방서 구조대		계급		소방교	성명	고용호
	장비개발 관련 수상·특정 이력		없음
내 역	제작일시		2017.2.17			산출 제작비		4만원
제 원	○ 수신기: 120H x 70W x 31D ○ 송신기: 115H x 77W x 40D ○ 경보음: 멜로디 3곡 ○ 주파수: AM ○ 사용전원: 수신기AA건전지 2개, 발신기 9V 건전지1개 ※ 경보기 틀은 소방서 프린터 크기에 맞게 별도제작
사용법 및 조작법	1. 경보기(수신기·발신기) 전원 on 상태에서 설치해 두면 별도의 추가 조작이 필요 없는 획기적인 경보시스템으로 지령서가 출력되는 동시에 경보기의 센서가 자동으로 출력물의 움직임을 감지하여 경보음을 울림 2. 수신기 1개에 경보기 3개까지 20m까지 분산하여 배치 가능하여 지령 프린트로부터 멀리 있어도 사용가능
개선효과	출동지령방송(음성·벨소리)이 나오지 않아 출동하지 못하여 골든타임을 놓치는 경우를 방지할 수 있어 국민의 생명과 재산을 지키는데 크게 기여할 수 있음.