붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 사다리(야광띠 부착)

사용전				사용후
개발자	소 속	송정119안전센터			계급․성명	지방소방장 황재원
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014. 6. 11			제작비	3천원
제 원	사다리 가로대 및 세로대에 야광띠를 부착하여 야간 어두운곳에 사용시 현장활동이 용이하도록 개선함
사용법 및 조작법	- 야간 어두운 현장에서 사용
개 선 효 과	- 야간 어두운 화재 및 구조 현장에서 사용 시 잘 보여 안전사고 방지 및 현장활동 용이하게 해줌

개발장비 설명서

장비명 : 관창(야광페인트 또는 야광띠 부착)

사용전				사용후
개발자	소 속	송정119안전센터			계급․성명	지방소방사 차승일
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014. 6. 11			제작비	300원
제 원	관창에 야광띠나 야광페이트칠을 하여 야간 화재 및 구조현장이나 지하 화재현장에서 사용 시 현장활동이 용이하도록 해줌
사용법 및 조작법	- 야간 화재 및 구조현장이나 지하 화재 현장에서 사용
개 선 효 과	- 야간 화재 및 구조 현장이나 지하 화재현장에서 관창을 놓쳤을 때 잘 보여 다시 관창을 잡기가 용이하며 안전사고 방지 및 현장활동 용이하게 해줌

개발장비 설명서

장비명 : 라이트라인 기능 가미된 소방호스

개발자	소 속	광진 송정119안전센터		계급․성명	소방사 배 섭
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014. 6. 7.(토)		제작비	9 천원(야광도료)
제 원	40m 수관. (50cm 야광도색/ 30cm 띄움/ 50cm 야광도색/… 반복)
사용법 및 조작법	ⓛ야광도료가 칠해진 수관을 화재현장에 전개한다. ②야광도료가 칠해진 수관을 기준삼아, 화재현장에서 벗어날 수 있다.
개 선 효 과	어둡고 혼란스러운 화재현장에서 야광도색호스가 피난 안내 역할을 함. 야광도색호스를 전개하면 화재진압과 라이트라인의 기능을 동시에 발휘할 수 있고 적은 인원으로 사용 가능함

개발장비 설명서

장비명 : 폭염대비 액와부 얼음주머니 조끼

개발자	소 속	광진소방서 송정센터			계급․성명	소방장 정한신
	장비개발 관련 수상․특전 이력			없음
내 역	제작일시	2014. 6. 7.(토)			제작비	5 천원 이내
제 원	조끼 < 폴리에스텔 100% >
사용법 및 조작법	항시 사용할 수 있도록 얼음 팩을 준비해둔다. 조끼의 주머니에 준비 된 얼음 팩을 채워놓고 폭염관련 환자 발생 시 환자의 몸에 조끼를 착용한다.
개 선 효 과	폭염 시 열경련, 열탈진, 열사병 등의 고열의 응급환자의 체온을 낮춰주기 위해 얼음조끼를 적용 함. 기존의 얼음조끼에는 가슴과 등 부분에만 얼음 팩 주머니가 있지만 신체에서 외부냉각이 가장 효과적인 부위인 겨드랑이 쪽에 주머니를 만들어 적용하면 효과적인 냉각효과를 얻을 수 있음.

개발장비 설명서

장비명: 안전벨트 공기호흡기

개발자	소 속	송정119안전센터		계급․성명	소방사 정상윤
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014. 6. 10(화)		제작비	30천원
제 원	※ 작성요령 - 차량용 안전벨트형식의 5m 정도의 벨트(벨트줄은 강도 높은 재질)
사용법 및 조작법	- 지하화재 등에서 2인1조를 구성하여 수색 및 작업을 할 때 서로를 연결함. - 높은 곳에서 작업시 안전확보를 위해 지지대에 연결하여 사용 ※공기호흡기 허리벨트 부분에 허리벨트 외에 스위치로 고정․풀림 조작이 가능하도록 설치하여 적당한 길이를 맞추어 카라비너와 함께 사용. 추가로 확장형으로 등판을 설치하여 상체쪽에도 벨트를 설치하면 안전 성을 높일 수 있음. 탈부착 가능.
개 선 효 과	지하화재 같은 어두운 곳에서 수색 및 작업을 하게 되는 경우, 높은 곳에서 작업시 안전확보를 위해 지지대에 로프매듭법을 이용하던 것을 대체함으로 로프매듭을 하는데 걸리는 시간을 단축시키는 효과가 있다.

개발장비 설명서

장비명 : 설치가 쉬운 스탠드파이프

사용전				사용후
개발자	소 속	송정119안전센터			계급․성명	소방교 이선진
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2014. 6. 10(화)			제작비	5천원
제 원	- 스탠드파이프에 핸들을 설치
사용법 및 조작법	- 기존 사용법과 동일함
개 선 효 과	- 기존 스탠드 파이프는 머리부분 손잡이를 돌려서 사용하였음. 스탠드 파이프 설치시 나사부분이 녹이 슬거나 이물질이 있는 경우 힘을 주 기가 힘들어 파이프 설치가 어려웠음 - 핸들을 설치하여 설치가 쉬워짐 - 소방용수 확보가 쉬워 화재진압에 도움을 줌