붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 수중펌프 소방호스용 카플링 설치

개발자	소 속	양천소방서 신월119안전센터		계급․성명	소방위 이준표
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2015.06.25		제작비	30천원
제 원	- 소방호스 65mm용 카프링 설치
사용법 및 조작법	- 기존 50mm pp물 호스를 플라스틱 리플에 클램프를 사용하여 호스를 연결하여 하용하던 것을 - 소방대가 구비한 소방호스를 연결 할 수 있도록 65mm 카프링을 설치
개 선 효 과	소방지원 출동대가 차량에 적재보유한 소방호스를 이용할 수 있으며, 토출직경 확대로 토출수량 증대 배수작업 시간 단축효과

붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 수관건조대 세척노즐 설치

개발자	소 속	양천소방서 신월119안전센터		계급․성명	소방위 이준표
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2015.06.25		제작비	200천원
제 원	- 노즐 설치배관 직경 25mm - 황동 노즐 19개 - 기존 수관건조대 빔에 소방호스 세척용 노즐 설치
사용법 및 조작법	- 현장활동 종료 후 오염된 소방호스를 세척할 때 소방관창 또는 수전에 연결한 물 호스를 이용하여 살수로 세척하는 실정임 - 소방호스 건조대에 살수용 노즐을 설치하여 소방호스 건조대 인양시 세척수 밸브를 개방하여 오염물 제거
개 선 효 과	소방호스 세척 수조 제거 소방호스 거취와 동시에 오염물 제거 소방호스 중복적으로 앞 뒤 브러시 작업공정 해소 소방출동대 출동대기 완료 시간 단축하여 출동 골든타임 목표달성