붙임 1

개발장비 설명서

장비명 :

(실물사진)

없음

개발자

소  속

구로119안전센터

계급․성명

소방장 임종희

장비개발 관련

수상․특전 이력

없음

내  역

제작일시

미제작

제작비

500 천원

제  원

압력조절기(1차압-2차압), 약제통캡용 닛뿔1(제작필요), 약제통캡용 닛뿔2(제작필요), 가압용호수, 연결잭, 커플링 아답터(가압용기와 압려조절기사이), 약제송수용 호스, 누기바지 가스킷

사용법

및

조작법

※ 기존 홈약재 충전방식 : 1.수동 펌프로 바스켓에 받아서 펌프차량에 넣기 또는 2.원심력펌프이용 넣기(1.시간이 많이 걸리고 번거로움, 2.거품발생으로 홈적재 시간지연)

※ 압력수조방식으로 공기호흡기 공기통의 압력을 저압으로 조절 홈보관용기 자체를 압력수조 기능을 가지게 하여 일반 호스를 통한 홈적재 방식

개  선

효  과

편리성