붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 수관고정 카라비나

개발자	소 속	상계119안전센터			계급 ․ 성명	지방소방사 정재헌
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014. 06. 16			제작비	약 20천원
제 원	규격(cm)=11*11
사용법 및 조작법	아파트 등 상층부 화재현장에서 수관 전개시 로프로 끌어올린 수관을 고정하는 장치로 한쪽 카라비나를 수관에 장착하여 고정하고 다른 한쪽은 지지물에 카라비나를 장착하여 수관을 고정한다.
개 선 효 과	아파트 등 화재현장에서 수관을 고정하는데 있어 로프로 고정하는 것보다 간편하며 시간을 절약할 수 있어 좀 더 신속한 진압이 가능하다.