개발장비 설명서

장비명	피난유도 수관
제품사진 (이미지)
개발자	소속	종로소방서 (종로안전센터)		계급	소방위		성명	양삼종
	장비개발 관련 수상·특정 이력		해당없음
내 역	제작일시		2021.02.15		산출 제작비			30천원
제 원	- 수관 15M x 40MM 축광 테이프(15M x 25MM)
사용법 및 조작법	평상시 화재진압 호수로 사용 평상시 빛을 흡수 축척하여 화재현장(어두운)에서 수관 전개시 호수에 부착되어 있던 테이프에서 축광된 빛을 스스로 발광
개선효과	화재 현장에서 진압대원 및 요구조자 시안성 확보로 피난 용이