개발장비 설명서

장비명 : 구조용 경첩 버팀목(구조용 일체형 받침대)

변경전				변경후
개발자	소 속	중화119안전센터			계급․성명	소방사 김철희
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시				제작비	1만원
제 원	○ 나무의 길이 20cm 넓이 6x6cm ○ 나무사이에 경첩을 달아 접을 수 있다 ○ 접는 방법에 따라 높이조절 가능
사용법 및 조작법	○ 경첩으로 연결된 나무 버팀목을 에어백이나 다른 물체를 받칠 때 높이에 맞게 효율적으로 접어서 사용함

개 선 효 과	○ 차량전복 등 재난현장에서, 구조용 에어백 사용시 에어백이 올라감 (팽창함)에 따라 버팀목을 넣어 물체를 안전하게 고정해야 하는데 여러 개로 분리되어 있어, 버팀목 설치의 어려움과 시간 낭비가 예상되는 바 본 개발장비를 통해서 이러한 문제점을 최소화할 수 있을 것으로 사료됨 ○ 무게가 가볍고 접어서 사용할 수 있어 구조활동에 용이할 것으로 사료됨