붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 지하철 역사 머구리방식 공기충진기 설치

개발자	소 속	시흥119안전센터		계급․성명	소방위 황광선
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2015. 6.		제작비	천원
제 원	연결잭
사용법 및 조작법	- 기존 공기호흡기는 사용시간이 한정되어 있어 5.7호선 같이 심도가 있는 지하철역사에 화재 시 소방관이 위험에 처할수 있다 따라서 화재발생시 역사 소방시설과 연동하여 공기충진기가 작동할수 있도록 충진기를 지하역사 중간에 설치하여 역사 벽에 공기라인을 설치 화재진압 및 인명구조 종료시까지 활용 한다. -기존 머구리 방식
개 선 효 과	- 신속한 화재진압 및 인명구조. - 심도 있는 지하화재 발생시 경제적 소방력활용. - 공기호흡기 교체시간 단축으로 소방력 손실 예방.

공기충진기