붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 에어백 받침대

(실물사진) 지름:25㎝ 두께10cm 받침대 에어백 에어백
개발자	소 속	도봉소방서 119구조대		계급․성명	소방사 이세익
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014. 05. 29		제작비	10천원
제 원	◦ 재질 : 압축플라스틱 (두께 : 10㎝) ◦ 가로x세로: 50㎝x50㎝ ◦ 가운데 홈부분 Ø 25㎝
사용법 및 조작법	중량물을 들어 올릴때 에어백에 공기를 주입하면 계란형으로 균형을 잃는경우가 많이 발생함으로 압축플라스틱에 지름25㎝ 구멍을 만들어 균형을 유지하기 위함 에어백을 부풀어 올리기 전에 바닥부분 에어백 및 에어백 사이에 설치
개 선 효 과	에어백에 공기를 주입하였을 때 흔들림을 방지하여 작업 시 안전한 구조 환경을 조성함으로써 대원 및 요구조자의 안전 확보

※ 반드시 개발 장비의 설명내용에 따라 2장 이내 작성