붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 고층건물 창에 화점층 레이저 빔 표식

(실물사진)
개발자	소 속	시흥		계급․성명	지방소방사 김동호
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2015. 6.		제작비	천원
제 원	- 형 태 : 원형 및 사각 레이저 빔 발하는것 - 재 질 : 유리 및 알루미늄.플라스틱
사용법 및 조작법	- 고층건물 전면 외벽을 강화유리창으로 막음 처리 하여 특히 야간 화재발생시 현장에 도착하여 보면 외부에서 화점층 확인이 용이하지 않음. 특히 내부 훈소 화재발생시 소방력 손실이 우려됨. 그래서 열.연기감지기 작동시 연동시켜 유리창으로 레이저 빛을 발사하는 장치등을 설치 하여 외부에서 화점층확인을 신속하게 할수있다.
개 선 효 과	- 신속하게 화점층을 확인하여 소방력을 효과적으로 활용할수 있다.