개발장비 설명서

장비명 : 안테나 고임목

개발자	소 속	길음119안전센터		계급․성명	소방장 노병철
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시			제작비	100,000원
제 원	- 철판 두께 : 0.5mm - 안테나 재질: 알루미늄
사용법 및 조작법	차량 주·정차 시 차량 뒷바퀴에 고임목을 설치 후 차량이동 시 안테나 손잡이를 빼서 고임목을 제거함
개 선 효 과	기존 고임목제거 시 차량 뒷바퀴에 대원이 바짝 붙여서 제거해 안전에 위험이 있었으나 고임목 옆면에 안테나 방식의 손잡이를 부착함으로써 차량 옆에서 안전하게 고임목을 제거할 수 있음