개발장비 설명서

장비명 : 열감지 패드부착 방화장갑

개발자	소 속	신월119안전센터		계급․성명	지방소방장 이근형
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2016.7		제작비	200 천원
제 원	고온(100°C 이상)에서 변색되는 컬러체인지(카멜레온)원단을 손목부위에 부착한 방수용 안전장갑
사용법 및 조작법	관창수의 옥내진입시 문개방으로 갑작스런 공기의유입으로 인한 백드레프트, 플레시오버 등의 안전사고를 방지하고자 개방전 문의 손잡이등 금속부분에 장갑의 패드부착부위를 접촉시켜 변색여부, 내부의 열기정도를 예상, 변색된다면 다를 진입수단을 강구할수 있음
개 선 효 과	대원의 안전사고 방지.

개발장비 설명서

장비명 :  LED 부착 소방헬멧

개발자	소 속	신월119안전센터		계급․성명	지방소방장 이근형
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2016.7		제작비	300 천원
제 원	개당 30lm 이상의 LED 전구 10~ 15개를 소방헬멧의 테두리에 부착, 내장 배터리 9V 1EA
사용법 및 조작법	별도 부착된 s/w로 점등
개 선 효 과	진압대원의 비상상황 발생시, 비상시 대원간 위치확인 등의 용도로 사용 상시사용이 아닌 비상시 사용, 절전형 LED 사용.