소방활동 안전사고방지를 위한 개선대책

❖ ’15.  01. 14(수) 21:12 경 현장대응단 근무 중 출동하는 지휘차량의 원활한 통행을 위해 차량통제 중 배터리 방전 방지 충전용 릴선에 걸려 넘어져 부상당한 사고 발생에 관한 조사․검토 회의 후 재발방지를 위한 개선대책임

□ 사고발생 개요

□  시 간 : 2015.01.14.(수) 21:12 경

□  장 소 : 중구 퇴계로 394 중부소방서 앞 도로상

□ 사고자 인적사항

소 속	계 급	성 명	생년월일
현장대응단	지방소방위	정**	’60.00.00.

□ 사고발생 원인

□ 상시 충전시스템 충전코드(자동식탈착)의 미탈착에 의해 릴선이

지휘차에 이어진 상태에서 도로상에서 차량통제중인 직원의

다리부위를 휘감으며 넘어져 부상

평상시 상시 충전시스템 충전 상황	미탈착 시 릴선이 전개되는 상황

미탈착에 의해 릴선이 끊어진 상태	끊어진 릴선 모양

릴선이 지휘차에 이어진상태에서 도로상에 있는 대원의 다리를 휘감음

□ 부상 내역

□ 고관절 부위 골절로 인한 고관절 치환수술 시행

(향후 장기요양 및 안정 필요)

□ 개선 대책

□ 일일 관내 지리조사 확행

□ 도로 안 진입 후 차량통제 금지

(헬맷, 교통신호봉, 야광안전띠 착용 철저)

□ 상시 충전시스템 컨텍터 탈착확인 문구 부착(붙임 2)

(운전원 문구 확인 철저 및 2차 확인 지정요원 운영)

□ 향후 개선 대책

□ 소방서 앞 일반차량 일시 정지선 설치 협의

□ 상시 충전시스템 컨텍터 자동탈착 설치업체 재정비 의뢰