9호선 3단계 종합시험운행 시행계획(기술기준) 검토

(개선사항 보완요청 조치결과)

❍ 조치결과

개선사항(11) 선로 곡선부 도유기 설치 및 정상기능 확인 필요
조치결과	조치전 사 진	설치 전으로 관련사진 없음
	조치후 사 진
	○ 조 치 일 : 2018년 06월 23일 ○ 조치내용 - 도유기 설치(8대) : 신설 6대, 이설 2대 - 신설 6대 전원연결, 이설 2대 전원 및 고장부분 수리완료 전 개소 정상작동