경의선숲길 인수인계점검 지적사항

위 치	지 적 사 항	개 선 요 구
연남동 구간	○ 공사시점부 횡단보도 연결구간 장애인 점자블록 미설치 ○ 공사시점부 사고석포장 줄눈시공 불량 ○ 공사시점부 투수블럭포장 구배, 줄눈, 경계석 연결부 단차 등 시공불량 ○ 공사시점부 쇄석배수로 쇄석부족 ○ 공사시점부 벽체합판 마무리 불량 ○ 한전주 주변 포장 마루리 불량 ○ 앉은벽파손, 타이볼트 시공불량, 경계석 마감 불량 ○ 기존 경계석, 신설경계석 규격 틀림 ○ 레일주변 쇄석 및 석분채움 불량 ○ 차도 횡단구간 횡단보도 및 교통안전시설물 미설치 3개소 ○ 석축 시점 토공부 조경석 및 토사 훼손 ○ 석축 상단부 플륨관 연결 모르타르 시공 불량	○ 장애인 점자블록 설치 ○ 줄눈채움 시공 ○ 투수블럭포장 재시공 ○ 쇄석배수로 쇄석 추가 채움 ○ 벽체합판 제거 ○ 한전주 주변 포장 정비 ○ 앉은벽, 타이볼트, 경계석 교체 및 정비 ○ 경계석 규격 일치 ○ 레일주변 쇄석 및 석분 채움 재시공 ○ 횡단구간 횡단보도 및 교통안전 시설물설치 필요 ○ 석축 시점부 재정비 ○ 플륜관 줄눈부 모르타르 재시공
염리동 구간	○ 차도 횡단구간 횡단보도 및 교통안전시설물 미설치 3개소	○ 횡단구간 횡단보도 및 교통안전 시설물설치 필요
새창고개 구간	○ 새창고개 백범교 인근 낙엽송 놓기 들뜸 1개소	○ 낙엽송 놓기 1개소 재시공