서울시립과학관 건립공사 전기분야 개선 요청사항

서울시립과학관 건립공사와 관련하여 효과적인 전시물 제작·설치와 관람편의성을 제고하기 위해 전기공사의 일부 개선을 요청함

１		검토배경 및 필요성

○ 서울시립과학관 2층의 3전시실 내부에「3D영상관」을 설치하고자 전시설계를 진행 중에 있음

- 본「3D영상관」은 벽면과 바닥면을 동시에 영사면으로 활용하는 입체적인 영상관으로 설계중임

▲「3D영상관」영사면 활용 계획(예시 이미지)

○ 현재 전기공사 도면상,「3D영상관」예정 위치의 바닥면에 전기 시스템 박스 시공

- 이 경우, 바닥면이 균일하게 마감되지 않아 영사면으로 활용하기 어려움

- 또한, 본「3D영상관」은 관람객이 의자 없이 앉거나 서서 관람하도록 설계하여, 바닥면에 미세한 요철이 있으면 어두운 실내에서 이동시 안전 문제가 발생할 수 있음

２		개선 요청사항

○ 2층 3전시실「3D영상관」설치 예정지의 시스템 박스 개선요청      - 요청내용 : 바닥면을 영사면으로 활용하며, 동시에 관람객 보행에

지장이 없도록 바닥 시스템 박스 정리(8개중 7개 해당)

- 개선 전·후 비교

<당초>		<개선 후>
	⇒
※ 전기 시스템 박스 위치 :

- 3D영상관 설치 예정위치(2층 평면도)

3D

영상관

끝.