개인보호장비 5종 품질 개선 의견서

< 동작소방서 현장대응단>

구 분	개선의견	의견 제시 사유
특수방화복	○ 상의 뒤쪽 소속소방서 부착면 변경 (등쪽->양쪽팔뚝부위 오른쪽-소속센터, 왼쪽-소속소방서)	○ 공기호흡기 착용시 식별 불가
소방헬멧	○ 헬멧 가운데 방수랜턴을 탈부착 가능하게 제작 ○ 헬멧에 랜턴 부착후 출고	○ 현 헬멧의 경우, 한쪽으로 치우쳐져 중심이 맞지 않아 작업시 불편함
안전장갑	○ 활동성 강화	○ 장비조작, 로프매듭 등 작업시 신속성이 떨어져 현장활동 지연 - 투박하다 - 가죽안전장갑 형식 희망
방화두건	○ 두꺼운 재질의 소재로 제작	○ 화재진압시 열전도됨
안전화	○ 가죽제 안전화의 경우, 무릎아래길이까지 제작(현재 너무 짧음)	○ 너무 짧아 지하화재 진압시 안전화 내부로 물이 들어옴

※ 개인보호장비 5종에 대한 KFI 인정기준을 참고하여, 성능개선 의견이 있는 경우도 작성.