개인보호장비 5종 품질 개선 의견서

< 목동119안전센터 >

구 분	개선의견(예시)	의견 제시 사유(예시)
특수방화복	○ 신축성 강화 필요 ○ 내피 두께 감소화 ○ 외피색깔 변화 ○ 내피와 외피 결속하는 지퍼 보완	○ 신축성이 부족하여 현장활동시 체력 소모율 증가 및 활동성 저하 ○ 내피가 너무 두꺼워 현장활동시 활동성 저하 ○ 외피색이 너무 밝아 현장활동으로 쉽게 더러워짐->> 잦은 세탁으로 성능저하 유발 ○ 외피와 내피 결속하는 지퍼가 고장이 자주 발생함 ->>똑딱이 단추식으로 변경
소방헬멧	○ 보안렌즈 발수코팅 필요 ○ 무게의 경량화 필요 ○ 크기(둘레)의 감소	○ 방수시 선명한 시야확보 필요 ○ 헬멧이 무거운 관계로 현장활동시 에너지 소모율 증가로 활동성 저하 ○ 둘레크기가 너무커 협소한 장소에서 현장활동시 활동장애 유발 (걸리적 거림)
안전장갑	○ 장갑 두께를 줄임 필요성 ○ 신축성 강화	○ 장갑 두께가 두꺼워 로프 매듭시 정확도 및 신속성이 뒤처지며 세밀한 장비조작이 어려움 ○ 신축성이 부족해 손을 폈다 오므렸다 하는 행동에 불편함 유발
방화두건	○특이점 없음	○
안전화	○고무 안전화의 경우 발목~장딴지까지 보호할 수 있는 성능추가 필요 ○ 아이젠일체형 안전화 개발 필요	○ 현장활동시 날까로운 유리등 시설물에 안전화 측면이 노출될 때 신체(장딴지)를 보호할 수 없음 ○겨울철 활동시 아이젠을 따로 부착 해야하는 불편함 있음

※ 개인보호장비 5종에 대한 KFI 인정기준을 참고하여, 성능개선 의견이 있는 경우도 작성.