개인하수처리시설 안전관리 점검표

1. 일반현황                                 (점검일시 : 2015.    .    )

사 업 장 명
소 재 지	(전화번호 )
대표자(소유자)			건물용도
개인하수처리시설	시설형식	□ 부패식 □ 기타		방류 형태		□ 펌핑식 □ 자연유하식
	공기공급장치 설치 여부	□ 설치 □ 미설치		맨홀 설치위치		□ 옥내 □ 옥외

2. 점검사항

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
① 시설 정상가동 여부	□ 정상가동 □ 개선 필요
② 맨홀 부식·균열·파손·변형 여부	□ 정상 □ 보수 필요
③ 맨홀과 틀 고정상태 여부	□ 정상 □ 보수 필요
④ 안전보호망 설치 필요 여부	□ 불필요 □ 필요( 개)
⑤ 잠금장치 또는 격자형 철망 설치 여부	□ 설치 □ 미설치( 개)

○ 점검결과 조치 사항

- 개선 및 보수가 필요한 경우에는 소유자에게 현장 안내

- 점검사항 중 ➀,➁,➂,➃번 지적사항이 있는 경우 : 익일까지 구청에 통보

- 점검사항 중 ➄번 지적사항이 있는 경우 : 익월 월보 통보시 구청에 일괄 통보

※ 지적사항이 있는 경우에만 구청에 통보(통보양식 별첨)

○ 구청에서는 현장 조사 후 개선명령 등 행정 조치 이행

○ 시설형식, 방류형태, 공기공급장치 설치 여부 등은 업체에서 시스템에 반드시 입력

점  검  자 :  성명                     (인)