개화역 광역환승센타 자체점검 보고

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2014. 7. 9 (수) 14:00~17:00

○ 점 검 자 : 서울시설공단 자체 기술인력

○ 점검내용

- 2012년 5월 부터 서울시 주차계획과로부터 운영부분만 인수 받아 운영 중인 개화역 환승센타의 하자처리 진행사항과 시설물 안전에 대한 자체점검 시행

□ 주요 점검사항

○ 주차장 4층 상부 모든 보(거더)에 종균열이 다량 발생되어

진행중인 것으로 추정됨.

□ 검토의견

○ 현재 건축물의 진행중인 슬라브와 보의 균열(주로 4층 상부)은

주차장건립 당시 기초가 연약지반위에 설치되어 건축물의 안정화 및 부동침하등으로 인한 균열이 발생된 것으로 추정됨

○ 그에 따른 정확한 발생원인 분석과 보수․보강방법 선정등을 위한

『정밀안전진단』이 필요한 것으로 판단됨

○ 상기사항을 市 주차계획과에 요청하여 처리코자함.