건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 현미경교실 현장 사진		공사		전
사진설명	건물확장으로 인한 누수현상				○
공 사 명	여의도공원 현미경교실 현장 사진		공사		전
사진설명	건물 증축으로 인한 갈라짐 현상				○
건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장사진	공사		전
사진설명	건물 증축으로 인한 갈라짐 현상			○
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장사진	공사		전
사진설명	선홈통 규격이 작아 배수에 원활하지 못함			○
건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장사진		공사		전
사진설명	부분공사로 인한 바닥방수 깨짐				○
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장 사진		공사		전
사진설명	부분 공사로 인한 바닥방수 깨짐				○
건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 1호화장실 현장사진	공사		전
사진설명	선홈통 규격 및 물매 부적합 개선 필요			○
공 사 명	여의도공원 1호화장실 현장사진	공사		전
사진설명	지하층 천정재 누수			○
건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장사진		공사		전
사진설명	지하층 전기실 누수				○
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장 사진		공사		전
사진설명	지하층 천정재 누수				○
건 물 현 황 사 진
공 사 명	여의도공원 6호화장실 현장사진		공사		전
사진설명	지하층 대기공간 천정누수로 인해 물도리시설				○