시 행	안전관리과-2015	(	2014.6.17.	)
접 수	도시철도토목부-6557	(	2014.6.18.	)
보존기간	년
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도토목부장

주무관	안전관리과장
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[지하철 9호선 921공구〕

□ 점검일시 : 2014. 6. 17(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 박수엽

◆ 공사현황 및 지적사항

○ 흙막이 붕괴 재해예방에 관한 사항 (검토사항) - 935정거장 흙막이 가시설 토류판 부분 지하수 누수부분은 우기철이 다가옴에 따라 철저한 관리 요망.

○ 흙막이 붕괴 재해예방에 관한 사항 (검토사항) - 935 정거장 쉴드 TBM 설치 작업관계로 설치가 되지 못한 어스앵커 관리 점검통로에 대하여 설치 검토 요함.

○ 흙막이 붕괴 재해예방에 관한 사항 (검토사항) - 936 정거장 흙막이 가시설 부분(ROCK BOLT구간)에 계측관리가 상부에만 설치되어 있고 하부에는 설치 계획이 없어 하부의 가시설 및 주변 거동에 대한 관리가 미흡한 것으로 판단됨으로 하부에 계측기 설치 검토 요망.

○ 폭발재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 화약 장전용 삽입봉을 PVC 파이프로 사용중이므로 정전기 발생 우려가 없는(나무재질등) 규정에 적합한 자재로 교체하여 폭발재해 예방요함.

○ 수방대비에 관한사항 (검토사항) - 우기철이 다가옴에 따라 수방계획서에 있는 수방대책에 따라 대비 철저요함.

○ 기타 안전관리에 관한 사항(권고사항)

- 935정거장 구조물 설치공사 중 협력업체 사정으로 공사가 중단된 부분에 대하여 외부 출입금지 및 관리 철저 요망.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후         2014. 6. 24(화)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.