[제출양식]

건설공사장 기동불시 특별안전 점검 결과

□ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장 공사

□ 점 검 일 : 2014. 12. 20(금)

□ 점 검 자 : 이경도(토질 및 기초 분야)

정삼기(안전 분야)

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시 특별안전 점검

□ 점검 결과 조치 내용

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	향후계획	비 고
1	○ 건설기계 안전에 관한 사항 - 작업상황 : 천호대로 가로등 설치중으로 아웃트리거 고임목 미설치하고, 경사진 곳에서 정차하면서 고임목 미 설치 - 위험요인 : 주위에 근로자가 배선 작업중으로 장비 전도 및 후진으로 인한 안전사고 우려됨			사진 첨부

사  진  대  지(#1)

공 종	가로등 설치공사	위 치	천호대로
지적사항	아웃트리거 고임목 미설치	일 자	2014.04.04
공 종	가로등 설치공사	위 치	천호대로
조치내용		일 자

공 종	가로등 설치공사	위 치	천호대로
지적사항	경사지 차량 고임목 미 설치	일 자	2014.04.04
공 종	가로등 설치공사	위 치	천호대로
조치내용		일 자