[첨부 #7]

								건 설 공 사 현 황 (공사명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사)
							2019. . 발주기관 명

Ⅰ		공사개요

1. 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

2. 공사개요

- 위    치 : 강동구 강일동 하나님의 교회 앞 ~ 서울시계

- 사업개요 : 본선 L=470.78m         전화번호 : 02-442-9013

입·출고선 L=1,347.766m

- 발 주 자 : 도시기반시설본부

- 공사금액 : 46,227,000,000원

- 공사기간 : 2015. 03. 30. ~ 2019. 04. 20.

- 설계회사 : ㈜신성엔지니어링        대  표  자 : 이 진 산

- 감리회사 : ㈜대한콘설탄트          감  리  자 : 정 곤 진

- 시공회사 : 쌍용건설㈜              현장대리인 : 조 성 수

3. 현장 전경사진(최근1개월 내)

Ⅱ		공사 진척 현황

2019. 01.09

NO	구 분	내 용	비 고
1	본 선 구간	개착구조물 470.78m
2	환 기 구	1개소
3	입출고선	토공구간 : 256.53m 교량구간 : 222.7m U-type 및 개착Box구조물 : 226m 터널구간 : 166m 개착2구간 : 42.5m

NO	공 종	설 계 량	실적물량 (세부작성)	비 고
1	가시설	H-pile : 1,012공 복 공 : 9,007㎡ 주형보 : 661개소	H-pile : 1,012공 복 공 : 9,007㎡ 주형보 : 661개소	공정율 100% 진행
2	토공사	굴 착 : 195,545㎥ 사 토 : 126,392㎥	굴 착 : 160,3454㎥ 사 토 : 126,392㎥	공정율 100% 진행
3	구조물공사	U-type : 75m 개착구조물 : 664m	U-type : 57 m 개착구조물 : 664m	공정율 100% 진행
4	지반보강공사	C.I.P : 387공 어스앵커공 : 3,936공	C.I.P : 387공 어스앵커공 : 3,936공	공정율 100% 진행
5	터널공사	굴착 : 166m	굴착 : 166m	공정율 100% 진행
현재 진행 공사		본선 – 환기구 환기덕트 철근조립 상부되메우기 및 다짐, 지장물복구공 입출고선 – 옹벽기초 거푸집조립,기존교각 단면보강

Ⅲ		위 치 도

☞ 찾아오는 길(현장사무실)

- 차  량 이용시 : 고덕동 고덕빗물펌프장

- 지하철 이용시 : 상일동역(5호선) 4번출구 버스환승,

강동공영차고지(간선 340, 351 / 지선 3318, 3321, 3413)