신도림 코리아빌딩 증축 건설현장
(관리번호 N0 : 작성일 2023년 07월 05일
현 황	위 치	구로구 경인로 610 코리아빌딩(신도림동 413-9)
	철근콘크리트조, 철골조, 19/6층 대지면적 6,763.02㎡, 건축면적 2,105.1㎡, 연면적 14,721.6㎡, (13/6층) 1동
	대표자성명 전화(휴대폰)	㈜리더스스타코리아		관리소장 전화(휴대폰)	김상필(현장소장) *************
	근무인원	20명		작업인원	50명
	소 화 기 (간이소화용구)	100개		공정률	99%
	건축착공신고일	2021.8.17.		소방착공신고일	2021.11.22. (완공예정:2023.6.19.)
	층별 용도	지상층 커피숍, 지하층 주차장
화기취급	지하4층, 지하5층 용접 및 용단작업			인근 소방용수시설	신도림6차902동 앞 횡단보도 옆 지하식 80호 공사장 우측 인도변 지상식 2790호
우레탄 폼 작업여부	없음
기타 화재예방상 위험요인	지하2층 합벽 작업 지상층 조적 및 배관작업 현장안전관리자(************* 장혜원),소방감리자(이상선*************) 코리아빌링 스타벅스만 영업중 다른곳은 모두 공실
임시소방 시설 설치 현황	(의무대상)(2015.1.8.허가동의 대상부터 의무대상임) 소형소화기: 150 대형소화기 : 10 간이옥내소화전 : 25 비상경보장치 : 25 유도등: 25 피난유도선: 25 기타 :
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)			위치도(작은 위치도)
공사장 사진			공사장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)

□ 공사진행도(반드시 확보)