건  의  사  항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건 의 사 항		조 치 결 과
○ 상수원 관리를 위해서는 지천부터 관리되어야 할 것이며 이를 위해서는 타 유관기관의 업무협조 체계를 철저히 하기바람. (먹는물분석과)	□ 추진상황 : 추진완료 □ 추진내용 ◦ 현재 우리연구원에서는 상수원 및 취수원 관리를 위해 상시 수질조사를 실시하여 안전한 원수를 확인하고 있음. - 상수원 수질조사 : 매월1회(29항목, 지류천12점, 상수원12점) - 취수원 수질조사 : 매주1회(21항목, 취수원5점) ※ 총132항목(주간21, 분기82, 연간29) ◦ 환경부 수질측정망 운영관련 지류천 6점에 대해 상시 조사로 분석결과를 물환경정보시스템(WEIS)에 입력하여 자료공유 ◦ 수질조사 결과 관련기관에 송부하여 수질개선 자료로 활용 - 관련기관 : 환경부 등 10개 기관(한강유역청, 경기도, 도시안전실, 본부, 아리수센터) ◦ 상수원 수질오염 사고대비 유관기관과 협조체계 구축 및 수질사고 대응매뉴얼에 따라 안전한 아리수 생산에 기여 - 상수원 수질오염사고 대응 : ‘13년 8건, ’14년 2건 □ 향후 추진계획 ◦ 원수수질 안전성 확인을 위해 상시 조사를 계속 실시하겠음.
○ 원수에서 오염물질 농도를 정확히 알아야 이후 공정에서 최적의 대응이 가능하므로 정수 뿐만 아니라 원수관리도 철저를 기해주기 바람(농도발표시 분석방법도 제시) (먹는물분석과)	□ 추진상황 : 추진완료 □ 추진내용 ◦ 수질시험은 수질오염공정시험기준 및 먹는물공정시험기준을 기준으로 하고 있으며, 일본상수시험법, Standard Methods 분석방법을 참고하여 실시하고 있음. - 일부 성적서(월간정수 수질검사)는 분석결과값 및 분석방법 표기하여 발부하고 있음 □ 향후 추진계획 ◦ 향후 모든 성적서 발부시 분석결과값 및 분석방법도 표기하여 발부하겠음.