마곡지구 건축계획 자문 의견서

▣ 일   시 : ’13.12.13(금) 14:00 ~

▣ 자문사항 :  학교용지 G5필지 건축계획 자문

▣ 자문의견

○ 내부 공간 좀 더 다양화 필요(권장)

○ 지상 주차장 계획을 지하로 변경 검토 필요

○ 건축물 배치계획을 서측으로 후퇴시켜 옥외 어린이 놀이터 공간의 중앙 배치 검토 필요

○ 4층 식당 부분 외부 발코니(노대) 계획은 채광 방해 등 불합리

○ X9-X10열 사선계단을 직각으로 단순화 필요

○ 옥상정원 계획이 단조로우므로 어린이들이 야외에서 이용할 수 있는 시설계획 필요

○ 식재설계 등은 MA팀 조경자문이 필요

○ 노출콘크리트로만 마감되어 단조로우므로 부분적 목재마감 등이 필요

○ 동측·남측·북측면의 입면 단순화 계획이 필요

○ 유치원생들의 안전을 고려하여 보행자전용도로변에도 주출입구 계획 검토

○ 건축물 외벽은 무채색계열의 단일 주조색 및 가급적 단일재료 사용

○ 어린이 놀이터를 필로티로 계획하였다면 개방하는 구조로 검토

○ 옥상의 실외기는 투시형 또는 철재 파라펫 등으로 차폐하거나, 옥상 녹화계획을 통해 옥상구조물을 차폐 필요

○ 지열이용 냉난방 시스템은 마곡구역 도시개발사업 에너지사용계획서 준수 필요

○ 전면공지부분의 외부바닥은 공공부분의 가로조성과 동일한 재료 및 패턴으로 계획 필요

○ 보행자 출입구와 주차차량 동선은 원칙적으로 분리하되, 부득이 동선이 통합되는 구간은 안전시설 강화 필요

○ 차량 진출입구는 동측의 주출입구를 왼쪽으로 이격시켜 3지 교차로를 4지 교차화하여 지구내에서 진출입 방안 검토

○ 인접도로는 School Zone을 도입하여 통학로 안전의 필요성 검토