마곡지구 건축계획 자문 의견서

▣ 일   시 : ’13.12.13(금) 14:00 ~

▣ 자문사항 :  전기공급용지 K2필지 건축계획 자문

▣ 자문의견

○ 입구부분 매스 90° 회전 가능성 검토

○ 매스를 같은 높이로 조정(권장)

○ 창문 위치, 모양 조정 필요

○ 최대한 도시공원의 점용허가 기준에 부합하게 계획 필요

○ 환기구 등 지상부 돌출 주변은 키큰 억새나 대숲으로 조성 필요

○ 벽면 녹화는 상록으로 계획 필요

○ 비상시 대비 특수차량 및 특장차량의 원활한 진출입을 위한 진출입구 및 가각부 등의 회전반경 확보 강구

○ 건축물 외벽은 무채색계열의 단일 주조색 및 가급적 단일재료 사용

○ 전면공지부분의 외부바닥은 공공부분의 가로조성과 동일한 재료 및 패턴으로 계획 필요

○ 배전시설은 20m도로변에서 근린공원 중앙쪽으로 최대한 위치조정 검토 필요

○ 수목식재 등의 조경계획은 향후 공원조성계획(근린공원3)과 연계되는 계획을 수립하여 시공 추진 필요

○ 수목, 조경 등으로 시설물을 최대한 차폐 필요

○ 향후 도시계획시설(전기공급설비, 공원) 변경으로 인한 인·허가 등 행정절차 이행 준수 필요