남창동 상가 (남창동 51-1) 공사장 관리카드

작성일	2017.11.15.

□ 일반현황

위 치	서울특별시 중구 소월로 3 (남창동 51-1)			관 할
규 모	철골철근콘크리트조, 지하4층/지상22층 중 지하1층 해당, 1개동, 대지면적 ㎡, 건축면적 ㎡, 연면적 45,477.29 ㎡ 중 3,836.33 ㎡ 해당
공사기간	2017. 04. 26. ~ 2017. 11. 24.
건축주	김 동 주 외 1인		현장소장	장용환(본부장)
건설사			안전담당
용 도	사무실,판매시설,영업,주차장		공정율	95%
층별용도	지하1층	판매시설	완공예정	2017. 11. 24
			소방용수

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2016.00.00.	소방설계	㈜주은에프에스
착공신고	2017.04.26.	소방시공	세진소방기술㈜ / 책임기술자 신 재 설
		소방감리	㈜주은에프에스 / 책임감리원 최 원 준

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구,옥내소화전설비(증설),스프링클러설비(개설),인명구조기구, 연결송수관설비(겸용),비상방송설비(개설),자동화재탐지설비(개설), 시각경보기(개설),비상조명등(개설),휴대용비상조명등,비상콘센트설비(개설)
소방시설 현황(사용가능)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
○		○	○	○

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장·창호	내부장식	기타
4		2		2

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	없음
위험물	없음
우레탄 폼 작업여부	없음
화재예방상 위험요인	없음
관계자 화재 예방활동	없음

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2017.11.15.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2017.11.15)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	중부 회현	1.1	건물 정면	2638호
2착대	서대문 미근	1.5	건물 정면	2682호
3착대	중부 충무로	2.3	건물 정면	2683호

□ 평면도(지하층)

□ 평면도(기준층)

□ 입면도

□ 공정표(반드시확보) - 공정 95%(공정표 없음)