건축공사장 및 지하시설물 훈련 결과 보고

※ 훈련대상마다 1부씩 작성

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
공릉	김인석외3인건물 (공릉동670-7)	12. 9 16:00	14	4			10	1	1
문제점	○ 용접 및 용단작업으로 인해 화재 발생 가능성이 큼 ○ 인화성 물질, 우레탄 등의 급격한 연소 확대로 인명피해 우려 높음
대책	○ 용접 및 용단작업시 안전감독자 지정 ○ 작업 전 비상구 확인 및 비상시 대피요령 등 교육 실시 ○ 펌프차 및 이륜차 공사장 현장 순찰 강화
관련사진등