건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D17-14블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 주차장 상부 녹지에 계획된 감나무 4주는 열매가 떨어져서 운전자가       놀랄 것을 고려하여 다른 수종으로 교체하는 것이 바람직함

○ 선주목3, 잣나무3은 효과측면과 경관적 측면을 고려하여 스트로브       잣나무6주로 계획하는 것을 권장함

○ 건축물 입면에 너무 다양한 소재의 변화는 단순하게 검토 요망

○ 주차장 출입구는 보도높이와 동일하게 험프식 횡단보도 설치 검토

○ 지하주차장 계획관련

- 지상, 지하부에 차량진입 경보등 설치

- 주차공간(주차 여유공간 확보) 조정 검토